|  |  |
| --- | --- |
|  SỞ Y TẾ NINH THUẬN  |  **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
|  **BỆNH VIỆN TỈNH** |  **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** |
| **PHỤ LỤC I** **DANH MỤC MUA SẮM LINH KIỆN THAY THẾ CHO LAVABO RỬA TAY TIỆT TRÙNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH** (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVT ngày tháng năm 2025) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục thiết bị** | **Thông số kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Valve điện từ | - Nguồn điện: 220V- Đường kính in/out: 21- Hàng mới 100%- Năm sản xuất: 2024 trở về sau- Tương thích với Lavabo rửa tay tiệt trùng (Model: BDF-RT3 của nước Việt Nam) | Cái | 12 |  |
| 2 | Lõi lọc PP | - Kích thước: 10 inch- Khe lọc: 10 micron- Hàng mới 100%- Năm sản xuất: 2024 trở về sau- Tương thích với Lavabo rửa tay tiệt trùng (Model: BDF-RT3 của nước Việt Nam) | Cái | 08 |  |
| 3 | Bóng đèn UV | - Điện nguồn: 220V- Công suất: 21W - Kích thước bóng đèn 210mm- Hàng mới 100%- Năm sản xuất: 2024 trở về sau- Tương thích với Lavabo rửa tay tiệt trùng (Model: BDF-RT3 của nước Việt Nam) | Cái | 08 |  |
| 4 | Máy nước nóng | - Loại: làm nóng trực tiếp- Công suất làm nóng: 4000-5000W- Điện áp: 220-240V, 50/60Hz - Có bơm trợ lực- Hàng mới 100%- Năm sản xuất: 2024 trở về sau- Tương thích với Lavabo rửa tay tiệt trùng (Model: BDF-RT3 của nước Việt Nam) | Cái | 04 |  |