|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SỞ Y TẾ NINH THUẬN | | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **BỆNH VIỆN TỈNH** | **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** | |
| **PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM LINH KIỆN THAY THẾ CHO CÁC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH** (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVT ngày tháng năm 2025) | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục thiết bị** | **Thông số kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Dây điện cực | - Kích thước: dài 2m  - Tương thích với máy kích thích điện trị liệu (Model: ES-521 của hãng ITO Co., Ltd) | Cái | 02 |  |
| 2 | Dây điện cực | - Kích thước: dài 2m  - Tương thích với máy kích thích thần kinh cơ (Model: ES-522 của hãng ITO Co., Ltd) | Cái | 04 |  |
| 3 | Đầu phát siêu âm đa tần | - Kích thước: Cỡ L  - Tần số: 1Mhz, 3Mhz  - Kích thước đầu phát: 5 cm2  - Tương thích với máy siêu âm điều trị đa tần (Model: US-750 của hãng ITO Co., Ltd) | Cái | 01 |  |
| 4 | Đầu phát siêu âm đa tần | - Kích thước: Cỡ S  - Tần số: 1Mhz, 3Mhz  - Kích thước đầu phát: 0.8 cm2  - Tương thích với máy siêu âm điều trị đa tần (Model: US-750 của hãng ITO Co., Ltd) | Cái | 01 |  |