|  |  |
| --- | --- |
|  SỞ Y TẾ NINH THUẬN  |  **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
|  **BỆNH VIỆN TỈNH** |  **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** |
| **PHỤ LỤC IDANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ** **CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH**(Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVT ngày tháng năm 2025) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục thiết bị** | **Nội dung dịch vụ**  | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Đầu dò siêu âm tim | Chi phí sửa chữa đầu dò siêu âm tim (Tình trạng hỏng: Chấn tử kém, tróc lớp da bảo vệ, để lọt khí và gel siêu âm vào gây mờ hình ảnh) | Cái | 01 | Model: 3SXuất xứ: GE-Trung Quốc  |
| 2 | Đầu dò siêu âm tim | Chi phí sửa chữa đầu dò siêu âm tim (Tình trạng hỏng: Chấn tử kém, gây mờ hình ảnh siêu âm, có hiện tượng rẻ quạt) | Cái | 01 | Model: 3SXuất xứ: GE-Trung Quốc  |
| 3 | Máy X-quang cố định  | Chi phí sửa chữa mạch điều khiển di chuyển đầu đèn cho máy X-quang cố định | Cái | 01 | Model: Eva HF 525Xuất xứ: Gemss medical systems Co., Ltd-Hàn Quốc  |
| 4 | Monitor theo dõi bệnh nhân | Chi phí sửa chữa mạch điện nguồn cho monitor theo dõi bệnh nhân | Cái | 01 | Model: XDS WorstationXuất xứ: Xper Flex Cardio-USA |